전기차량 충전시설 화재예방 안내문

안녕하십니까? 귀 댁의 무궁한 발전과 안전을 기원합니다.

최근 전기자동차 사용량 증가에 따른 공동주택 전기차 충전시설에 대한 화재발생 위험이 높아지고 있습니다. ’22년도 기준으로 전기자동차 등록 수는 전년도 대비 68.4% 증가하였고, 화재는 83% 증가하였습니다.

전기차의 경우 화재 발생 시 일반 내연기관 차량보다 8배의 소화시간과 3배의 소방인력 필요 등 진압에 어려움이 있어, 안전수칙 준수를 통한 사전 화재예방이 더욱 중요합니다.

이와 관련, 전기차량 안전수칙을 다음과 같이 알려드리오니 사용자분들과 관계자분들의 각별한 안전수칙 준수를 당부드립니다.

1. 젖은 손으로 충전금지 및 충전소 주변 흡연금지

2. 충전기 전원이 차단되어 있을 때, 강제 사용 금지

3. 충전 전 케이블, 커넥터 손상여부 확인

4. 질식 소화포 및 D급 소화기 설치

5. 급속충전보다는 완속충전하기(급속충전은 단시간에 많은 전기투입으로 화재위험성 증가)

6. 화재확산 방지를 위한 전용 주차구역 방화구획 설치

화재 및 안전사고 예방에 많은 관심과 노력을 부탁드리며, 관계인의 및 사용자분들의 안전수칙 준수로 화재를 예방하여 안전한 횡성군을 만드는데 적극적으로 동참하여 주시기 바랍니다.

횡성소방서 대응총괄과 예방총괄팀 ☎ 033-340-9326

횡성소방서장