	보도자료 5.9(화)부터 배포즉시	소방홍보팀장	유영민	249-5335
		언론홍보담당	김진욱	249-5336
강원소방, 지하 전기차충전소 질식소화포 비치 권고 질식소화포: 실리텍스나 유리섬유 등 불연성 특수소재로 만들어져 전기차화재시 덮어 주는 화재진압기구로 산소를 차단하여 화재를 진압 -도내 금년 화재발생 3건 중 2건 충전 중, 지하층 특히 위험 -
☆ 문의처 : 소방본부 특별조사팀 채진태 (☎ 249 – 5423)

○ 강원도소방본부는 오는 5월 말까지 도내 지하층 무창층 주차장에 설치된 전기자동차 충전시설에 대해 질식소화포를 비치하도록 권고할 방침이라 밝혔다.

○ 최근 3년간 도내 발생 전기차화재는 총 5건으로 비교적 적지만 올해 들어서만 3건 발생해 9천622만원의 피해를 입었으며, 지난 3월 7일 원주시 지정면의 한 아파트 지하 3층에 설치된 충전시설에서 충전 중 화재가 발생해 약 50분 만에 진화된 일도 있다.

○ 전기자동차와 충전시설의 보급으로 화재의 증가가 예상되며, 화재발생시 다량의 연기발생과 배터리 열폭주로 진화에 많은 시간이 소요된다. 특히 지하층은 소방차량의 진입불가 등으로 인해 연소확대와 유독성 연기 확산 등의 2차 피해가 우려된다.

○ 따라서 강원도소방본부는 지하나 무창층에 충전시설이 설치된 것으로 예상되는 아파트, 숙박시설 등 702개소에 대해 화재시 초기대응에 필요한 질식소화포의 비치를 5월말까지 2단계에 걸쳐 권고 안내할 계획이다.

지하층 무창층에 설치된 충전시설의 정확한 현황 없음

1단계(5.19) 소방대상물 2급이상 공동주택, 숙박시설 / 2단계(5.31) 병원 등 기타

○ 용석진 예방안전과장은“지하층에서 전기차화재가 발생하면 진화에 어려움이 많다.”면서“화재의 신속한 진화와 피해의 최소화를 위해 대응에 유용한 질식소화포를 비치해 달라.”고 말했다.

《관련자료1》

○ 지하층 충전시설 설치 예상처 현황

<출처 : 도(道) 산업국 에너지과>

구분	합계	춘천	원주	강릉	동해	태백	속초	삼척	홍천	횡성	영월	평창	정선	철원	화천	양구	인제	고성	양양
총계	702	142	196	95	44	11	56	22	19	15	11	24	13	5	2	9	6	12	20
1단계	581	115	170	78	36	8	51	19	14	10	6	20	9	4	1	7	4	10	19
2단계	121	27	26	17	8	3	5	3	5	5	5	4	4	1	1	2	2	2	1

※ 공동주택: 497, 숙박: 87, 판매: 36, 의료: 12, 기타: 70 (공공기관, 공영주차장 등 제외)

※ 전기차 충전소 총 7,596개소 중 가능성 있는 곳 선정 정리

《관련자료2》