■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제1호서식]

화재안전조사계획 사전 공개

태백소방서의 가스시설 기획 합동 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 1. 5.

태백소방서장

○ 조사기간 : 2024. 1. 11.(목) ~ 1. 25.(목)

○ 조사대상 : 태백시 소재 가시시설 9개소

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2명, 태백시청, 가스공사 관계자

○ 조사사유 :  가스시설 기획 합동 화재안전조사 계획에 따른 점검

○ 조사방법 : 종합조사 또는 부분조사

○ 주요 조사내용

- 소방시설* 설치 유무 확인 및 작동유무, 자체점검 실시 여부        확인

* 소화기, 연결살수설비, 상수도소화용수설비

◇ 연결살수설비 : 가스시설 중 지상에 노출된 탱크의 용량이 30톤 이상인 탱크시설에 설치

◇ 상수도소화용수설비 : 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장용량의 합계가 100톤 이상인 경우 설치

- 가스누설 탐지, 시설 관계인 화재안전 교육 등

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 태백소방서 홈페이지에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 태백소방서 대응총괄과   ☎ 033-550-8324,8328

가스시설(저장, 취급소) 기획 합동 화재안전조사 대상
연번	대상	위치	비고
1	㈜그린사이언스파워	철암동 374-4	일반저장
2	근로복지공단태백병원	보드미길 8	〃
3	한국수자원공사태백권지사	구와우길 66	〃
4	㈜고원기건	싸리밭길 68	취급소(LPG충전)
5	㈜화전엘피지충전소	태백로 398-11	〃
6	(합)태백가스상사	태백로 1430	〃
7	OK에너지(주)	동태백로 1141	〃
8	한길충전소	태백로 853	〃
9	황지가스충전소	태백로 1361-8	〃
		이 하 여 백
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]