숙박시설 소방점검 체크리스트 (자체점검용)
연번	점검 항목	세부 사항	점검결과 (O/X)	비고
1	소화기	⦁지정된 위치에 설치되어 있는가 (20m 이내 접근 가능) ⦁사용기한이 경과하지 않았는가(제조일로부터 10년 이내)
2	비상조명등	⦁ 모든 객실, 복도, 계단 등에 설치되어 있는가 ⦁정전 시 자동으로 점등되는가
3	피난유도등 / 피난구	⦁피난유도등은 정상 작동하는가 ⦁비상구는 막혀있지 않고, 항상 개방 상태인가 ⦁피난경로에 장애물은 없는가
4	방화문 및 셔터	⦁자동폐쇄장치는 정상 작동되는가 ⦁고정장치로 열려 있지 않은가 (문고리 걸림 등)
5	자동화재탐지설비	⦁감지기(천장)의 외관은 이상 없고 오작동이 없는가 ⦁경종, 발신기, 수신기 정상 작동 여부 확인
6	스프링클러설비 (설치 시)	⦁헤드에 이물질, 페인트 등이 묻어 있지 않은가 ⦁배관 누수 또는 밸브 잠김 여부 확인
7	비상방송설비	⦁화재 시 음성 안내 방송이 정상 출력되는가
8	가스 및 전기설비	⦁가스 누출 경보기 정상 작동 여부 확인 ⦁누전차단기 작동 여부 및 전기배선 이상 여부 확인
9	소방안전관리자	⦁선임되어 있고, 교육이수 이력 확인 ⦁점검일지 및 관계자 교육일지 비치
10	소방훈련 및 교육	⦁정기적인 직원 소방훈련 실시 여부 ⦁화재 발생 시 행동요령 교육 여부