- 2025년 제11회 도 의용소방대 소방기술경기대회 -

화재분야 4인조법 경기요강

Ⅰ		경기개요

1. 선수구성

가. 출전선수는 소방서 소속 의용소방대원 4명으로 구성(단체전)

- 선수 임무는 1번원(관창수) 1명, 2‧3번원(관창보조) 2명, 4번원(소화전 점렴) 1명

2. 경기 진행

가. 시작구역

- 장비점검 등 준비를 마친 후 선수 전원이 출발선 정렬 후 심판의 목소리‧호루라기 알림과 동시에 경기시작(선수는“4인조법 실시”복창)과 함께 개인안전장비 착용*

* 개인안전장비 착용 순서 : 방화두건 → 특수방화복 하의 및 고무제 안전화 →     특수방화복 상의 → 진압용 헬멧 → 진압장갑

나. 경기구역

- 출발선에서 2‧3번원은 40mm 소방호스 2벌을 전개 → 소화전 점령 및 관창을 활용하여 표적 총 6개* 중 3개 타켓 주수

* 표적은 2가지 색(검정, 빨강)으로 구성되며 1번원(관창수)가 경기 시작 전 색상 추첨

- 개인별 장비 철수 및 출발선으로 복귀하여 장비 점검 후 종료 보고(“4인조법 실시완료”복창)

3. 경기장 구분

가. 경기장은 대기구역, 시작구역, 경기구역으로 구분

- 대기구역 : 출전선수, 인솔 소방공무원 및 응원단 대기

- 시작구역 : 경기 시작(개인장비 등 착용, 점검 등) 및 경기 종료

- 경기구역 : 화재진압 등 전술평가

구 분		장 소	시 간	내 용
사전점검	장비검사	대기구역	5분	- 장비제출 및 규격 확인 - 대원 임무 및 화재진압 표적유형(추첨)
	장비점검	시작구역	5분	- 출전준비, 출전장비 지급 및 확인 - 경기 전 장비이상 유무 최종점검
경 기		경기구역	10분	4인조법 평가 및 종료(철수)
장비철수 점수집계		대기구역	종료 후 5분 내	- 경기장비 철수 등

※ 사전점검 사항은 앞선 경기 중에 실시

4. 경기 진행 일반사항

가. 경기 중 뛰거나 넘어지는 경우 감점(안전성) 적용

나. 휴대 장비를 떨어뜨리거나 밟지 않을 것

다. 대회요강에 규정된 물품 외 사용하지 않을 것(발견 시 감점 처리)

라. 화재진압 표적은 2개의 유형(검정색, 빨간색)으로 나누고, 1번원(관창수)이 표적 색깔 추첨을 통해 결정

마. 선수등록은 대회 시작 전 운영본부에서 실시(의용소방대원증 지참)

※ 경기참가자 부상 또는 불참 시 경기 시작 후에는 교체 인원으로 참가할 수 없음.

5. 심판(운영보조) 구성

가. 구    성 : 총 7명(심판 4명, 총괄‧측정‧운영요원 각 1명으로 구성)

나. 심    판 : 선수별 일대일 평가(평가표 작성)

다. 총    괄 : 대회 진행 총괄 및 평가표 취합

라. 측정요원 : 경기 진행 시 소요시간 측정(시작~종료)

마. 운영요원 : 대회 운영 전반적인 사항 지원

6. 점수집계

가. 안전성 : 안전위반, 지휘 미흡, 통제 불응 시 등 감점

나. 정확성 : 임무 수행여부를 반영하여 감점

다. 신속성 : 제한시간 기준 가·감점(가점제한 3점 / 감점 제한없음)

※ 제한시간 기준 10초당 1점씩 가·감점, ex) 제한시간이 10분인 경우: 9:20초 종료 시 3점 가점

라. 순  위 : 고득점 순

- 동점처리 기준 : (1순위)정확성 부분 점수 감점이 적은 순 → (2순위)선수 전체 연령 합

7. 장비기준

가. 공통장비(각 소방서 장비 활용 / 소방서 자체 준비)

연번	품 명	규 격	수 량	비 고
1	소방호스 스패너	커플링 개폐기능	2	소방서 자체 준비
2	소화전 렌치	소화전 개폐기능	1
3	연결금속구	결합금속구 FE65xFE40	1
4	소방호스 40mm	소방용	2
5	관창 40mm	KFI, 권총형	1

나. 개인장비(★표는 세부규격 참고)

연번	품 명	규 격	수 량	비 고
1	기동복(상‧하의) 또는 활동복	복제기준★	4	의용소방대 복제세칙
2	기동화	복제기준★	4
3	특수방화복	KFI★	4	내피 포함, 생산년도 무관
4	안전화	KFI	4	고무제로 한정(KFI 인증)
5	방화두건	KFI	4	색상 무관(KFI 인증)
6	헬멧	KFI★	4
7	진압장갑	KFI	4

다. 주수 표적 규격

1) 주수 표적은 높이 1.5m 이며, 주수 한계선과 표적의 거리는 5m

2) 주수 표적은 6개(검정, 빨강 각 3개씩)로 2리터 생수병에 내용물은 물로 구성되며, 사전 추첨을 통하여 선택된 색상의 주수 표적(3개)을 제거

4) 주수 표적은 0.5m 간격으로 설치(검정→빨강→검정 순으로 배치)

※ 미 추첨 주수 표적 제거 시 감점

라. 장비 사전점검 및 경기 관련 참고 사항

1) 기본 복장 : 선수 기본 복장 및 개인안전장비 적합 여부 확인

가) 기동복‧기동화 : 의용소방대 복제세칙 기준

나) 방화복 : 내피 제거

- 특수방화복 하의와 안전화는 결합된 상태

다) 장비 기준 미준수 시 감점 처리

2) 경기 요강 외 평가 기준은 화재대응능력 2급 평가 기준에 준하며 평가 중 장비 이상 발생은 각 소방서에서 책임

Ⅱ		경기 세부기준

경기요령	감점기준(착안사항)
∘전 대원은 기준선(출발선)에 정위치 상태로 평가원의 구령에 따라 개인별 임무 복창 후 ∘1번원의 지휘로 경기 시작 (시간측정 시작)	<경기시작> 출전선수는 출발선에서 대기하고 개인안전장비 등을 점검 개인별 임무 복창 후 1번원의 “4인 조법 실시” 구령에 경기 시작 <방화복 착용> * 착용순서 : 방화두건 → 방화복 하의 및 안전화 → 방화복 상의 → 진압용 헬멧 → 진압장갑 (점검 순서 변경 및 내용 일부 누락 시 감점) [방화두건 및 특수방화복 하의] - 두건 아랫단 접히지 않을 것 두건이 방화복 상의 바깥으로 빠져나오지 않도록 할 것 - 하의는 똑딱단추를 채우고, 벨크로를 붙일 것 - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것 [특수방화복 상의] - 손목 토시 착용 - 지퍼와 벨크로 등 앞여밈 상태 - 상의 아랫단이 말려 있지 않을 것 [진압용 헬멧] 머리에 밀착되어 느슨함이 없고, 시야 확보가 원활할 것 턱끈 꼬임이 없고, 결합이 완벽하며 느슨함이 없을 것 물받이 천이 정상적으로 펴져 있을 것 안면 보호 렌즈를 내릴 것(눈 아래까지 인정) [점검 보고 및 확인] 개인안전장비 착용 후 1번원이 대원들 앞으로 나옴 각 대원별 장비 이상 유무를 개별적으로 1번원에게 보고

1. 시작 구역(개인안전장비 착용)

2. 경기구역(화재진압 및 장비 철수)

경기요령	감점기준(착안사항)
∘1번원은 관창을 가지고 방수위치로 이동 ∘2‧3번원은 바닥의 소방호스 전개선에 맞춰 40mm 소방호스 2본을 전개하고 관창을 결합 ∘4번원은 소화전에 소방호스를 결합한 후 대기하고 있다가 3번원의 방수개시 수신호에 따라 소화전 개방	[1번원 화재진압 지시] 1번원은 “화재진압 실시” 구령 후 각 대원 “실시” 복창 1~4번원은 각자 임무에 맞게 장비 지참 후 이동 (대회 진행 시 빠른걸음으로 뛰지 않음) [소방호스 전개 정확성] (2번원), (3번원) 40mm 소방호스 한겹말은 전개법으로 전개 * 전개 정확성에 따라 점수 부여(2m 폭 전개선 기준으로 바깥선 이탈 시 감점) 전개 전 “호스 전개 실시” 복창 전개 중 불특정 물체 또는 대원에 충격하지 않을 것 수 커플링 완전 전개(전개 후 말림 현상 인정) [소방호스와 소방호스 결합] (2번원), (3번원) 결합 시 소화전 방향 주시 결합 부위는 누수 되지 않을 것 [관창과 소방호스 결합] (1번원) 소방호스와 관창 결합 방법은 자율 소방호스 결합 시 화점(타겟) 방향 주시 결합 부위 누수 되지 않을 것 [소화전 소방호스 결합] (4번원) - 이물질 제거 확인 후 결합금속구 연결 → 소방호스 연결 결합 후 여유 소방호스 확보 * 50cm 이상 결합 부위 누수 되지 않을 것
∘1번원은 2‧3번원이 준비되면 방수개시를 지시하고 3번원은 4번원과 「방수개시」 수신호 송수신 ∘4번원의 방수개시 완료 확인 후 화재진압(표적 주수) 실시 ∘진행요원의 깃발 □신호에 따라 화재진압 완료 ∘2,3번원은 40mm 호스 어깨접이식으로 회수하여 지정장소로 이동	[방수개시 송수신] (전대원) 1번원은 2‧3번원의 보조자세 완료에 따라 “방수개시” 지시 3번원은 수신호로 4번원에게 “방수개시” 송신 4번원은 “방수개시” 수신호 수신 후 소화전 완전 개방 [방수개시 완료 송수신] (3번원), (4번원) 4번원은 소화전을 완전개방 후 “방수개시 완료” 송신 3번원은 “방수개시 완료 확인” 수신 [화재진압 / 표적 주수] (1~3번원) 주수 제한선 내에서 주수 실시 직사주수로 하고 급격한 관창조작 금지 - 관창 및 호스가 주수 중 선수의 손에서 이탈하거나 선수가 넘어지면 않을 것(실격사유 유의) 사전 추첨된 유형(검정 또는 빨강) 3개 표적만 주수 ※ 다른 장애물 쓰러짐 개수(1개당 2점)에 따라 감점 [화재진압완료(표적 주수 완료)] (1~3번원) 진행요원의 깃발 □ or 호각신호에 따라 화재진압 완료 1번원 주수 중지(진행요원의 깃발 □or 호각신호 후 관창 폐쇄, 급격한 관창 조작 금지) 관창 및 호스가 손에서 이탈하거나 넘어지면 감점 [방수중지 송수신] (전 대원) 1번원은 관창 폐쇄 후 “방수중지” 지시 지시받은 3번원은 4번원에게 “방수중지” 수신호 송신 4번원은 “방수중지” 송신 및 소화전 완전 폐쇄 4번원은 소화전 폐쇄 후 3번원에게 “방수중지 완료” 송신 3번원은 “방수중지 완료 확인” 송신 후 1번원에게 전달 ☞ 진행요원 철수 구령에 따라 철수 [소방호스 잔압 제거 및 장비 철수] (전대원) 1번원은 3번원의 「방수중지 완료 확인 송신」 후 관창을 개방하여 소방호스 내 잔압 제거 및 관창 폐쇄 2, 3번원은 화재진압 시 사용했던 40mm 호스를 각 1본씩 어깨접이식으로 회수 후 지정장소로 이동 1~4번원은 40mm관창, 호스스패너 등 사용장비 모두 회수
∘1~4번원은 사용한 모든 장비를 지정장소로 이동 ∘모든 장비 철수 후 출발선으로 돌아와 안전점검 실시하고, 점검이 끝나면 1번원에게 점검보고. 1번원은 이상 유무를 정확히 확인 후 경기 종료	4번원은 소화전 밸브 패쇄, 소화전 뚜껑 덮고 사용장비는 모두 회수하여 지정장소로 이동 [장비 정위치 및 장비 점검] (전 대원) 1~4번원은 기준선(출발선)에 정렬 및 장비 점검 (방화복 상의) 말려있지 않고 벨크로가 부착되어 있을 것 (헬멧) 렌즈 및 턱끈 버클이 정상 결합되어 있을 것 (방화두건) 두건이 방화복 밖으로 노출되지 않을 것 [점검 보고 및 종료] (전 대원) 개인장비 등 착용 상태가 완전무결할 것 개인장비 등 이상 유무를 개별적으로 1번원에게 보고 전 대원은 손을 들어 “실시 완료” 선언할 것(종료)

Ⅲ		경기장 및 장비 등 세부기준

출 발 선(시작구역)

(장비정렬)

●    ●    ●    ●

(1번원)(2번원)(3번원)(4번원)

장비회수(철수)

지정장소

(가로1m x 세로1m)

소화전

가로 2m

호

스

전

개

라

인

세로 30m

주수라인 5m(주수 타깃과 방수위치의 거리)

주 수 타 깃 (높이 1500mm x 간격 500mm)

●     ●    ●    ●    ●    ●

연 번	품 명	규 격
1	특수방화복		- 상·하의 착용(KFI 인증품) ※ 생산년도 무관
2	기동복 / 기동화	- 동기동복 or 활동복	복제세칙 기준(검정색 통일)
3	헬멧 / 안전화	- 화재진압헬멧 (KFI 인증 제품)	- 소방안전화 (KFI * 고무제)
4	방화두건 / 진압장갑	- 방화두건 (KFI 인증 제품)	- 화재진압용 장갑 (KFI 인증 제품)
5	호스 스패너 / 소화전 렌치 / 연결금속구

【 주수표적 현황 및 제원 】

【 방수 수신호 】

방수개시 수신호 (오른손을 머리 위 수직으로 들어 수신호)	방수중지 수신호 (오른손을 옆으로 뻗어(90°) 수신호)

붙임 1-1		4인조법 평가표 [1번원]

□ 평가대상 (소속)         / (성명)             (표적 추첨 : 검 / 적)

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
운영위원 및 심판의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
장비 준비 및 적재상태 불량	1 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	1 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밟는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우	5 / 건
감점기준(착안사항) 절차 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건

□ 정확성 평가결과(건/누적)

구분	평가항목	감점기준	평가결과
합 계
준비 단계	방화두건 및 방화복 하의	1 / 건
	방화복 상의(지퍼, 밸크로, 밑단말림)	1 / 건
	헬멧(턱끈, 안면창, 물받이창)	1 / 건
	점검보고 및 확인	1
화재 진압	관창과 호스 결합 시 화점방향 주시	1
	방수개시 지시	1
	방수개시 완료 송신 후 주수 실시	1
	관창과 결합된 소방호스 누수	1
	1차 표적 주수(비선택 장애물 1~3개)	1 / 건
	표적 주수 완료(진압완료 신호 후 주수중지)	1
	방수중지 지시	1
	방수중지 완료 확인 후 잔압 제거	1
	잔압제거 후 관창 폐쇄	1
종료 단계	장비 철수 적정성(모든장비 철수)	1
	개인보호장비 착용 상태 및 이상유무 보고	1 / 건
	화재진압 종료 선언	1

평가일시 :     2025년   9월   24일

심 판 : (성명)                       (서명)

붙임 1-2		4인조법 평가표 [2번원]

□ 평가대상 (소속)            / (성명)

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
운영위원 및 심판의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
장비 준비 및 적재상태 불량	1 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	1 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밟는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우	5 / 건
감점기준(착안사항) 절차 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건

□ 정확성 평가결과(건/누적)

구분	평가항목	감점기준	평가결과
합 계
준비 단계	방화두건 및 방화복 하의	1 / 건
	방화복 상의(지퍼, 밸크로, 밑단말림)	1 / 건
	헬멧(턱끈, 안면창, 물받이창)	1 / 건
화재 진압	점검보고 및 확인	1
	40mm 소방호스 전개 정확성(2m 폭 내)	2
	방수개시 지시 전달	1
	방수개시 완료 전달	1
	방수자세 적정성	1
	방수중지 지시 전달	1
	방수중지 완료 전달	1
종료 단계	장비 철수 적정성	1 / 건
	40mm 소방호스 어깨접이식 회수 적정성	1
	개인보호장비 착용 상태 및 이상유무 보고	1 / 건

평가일시 :     2025년   9월   24일

심 판 : (성명)                       (서명)

붙임 1-3		4인조법 평가표 [3번원]

□ 평가대상 (소속)            / (성명)

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
운영위원 및 심판의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
장비 준비 및 적재상태 불량	1 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	1 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밟는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우	5 / 건
감점기준(착안사항) 절차 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건

□ 정확성 평가결과(건/누적)

구분	평가항목	감점기준	평가결과
합 계
준비 단계	방화두건 및 방화복 하의	1 / 건
	방화복 상의(지퍼, 밸크로, 밑단말림)	1 / 건
	헬멧(턱끈, 안면창, 물받이창)	1 / 건
	점검보고 및 확인	1
화재 진압	40mm 소방호스 전개 정확성(2m 폭 내)	2
	40mm 소방호스 결합 시 소방차량 방향 주시	1
	40mm 소방호스 연결 부위 누수	1
	방수개시 수신호 적정성	1
	방수개시 완료 수신호 적정성	1
	방수자세 적정성	1
	방수중지 수신호 적정성	1
	방수중지 완료 수신호 적정성	1
종료 단계	장비 철수 적정성	1 / 건
	40mm 소방호스 어깨접이식 회수 적정성	1
	개인보호장비 착용 상태 및 이상유무 보고	1 / 건

평가일시 :     2025년   9월   24일

심 판 : (성명)                       (서명)

붙임 1-4		4인조법 평가표 [4번원]

□ 평가대상 (소속)            / (성명)

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
운영위원 및 심판의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
장비 준비 및 적재상태 불량	1 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	1 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밟는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우	5 / 건
감점기준(착안사항) 절차 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건

□ 정확성 평가결과(건/누적)

구분	평가항목	감점기준	평가결과
합 계
준비 단계	방화두건 및 방화복 하의	1 / 건
	방화복 상의(지퍼, 밸크로, 밑단말림)	1 / 건
	헬멧(턱끈, 안면창, 물받이창)	1 / 건
	점검보고 및 확인	1
화재 진압	소화전 이물질 제거 절차	1
	연결금속구, 소방호스 결합, 여유호스 확보	1 / 건
	방수개시 수신호 적정성	1
	소화전 완전 개방	1
	방수개시 완료 수신호 적정성	1
	연결부위 누수	1
	방수중지 수신호 적정성	1
	방수중지 완료 수신호 적정성	1
	소화전 폐쇄(완전 폐쇄, 덮개)	1 / 건
종료 단계	개인보호장비 착용 상태 및 이상유무 확인	1 / 건

평가일시 :     2025년   9월   24일

심 판 : (성명)                       (서명)

붙임 2		4인조법 최종 평가표

4인조법 최종 평가표

평가소방서 :		경기날짜 :	2025. 9. 24.

순번	소 속	성 명	임 무	자필서명
1			1번원
2			2번원
3			3번원
4			4번원

만점①	안전성 감점 합계②	정확성 감점 합계③	시 간 가‧감점④	최종점수 ①-(②+③+④)
100점	점	점	점

구분	합 계	1번원	2번원	3번원	4번원
안전성 감점
정확성 감점

기 준	기 록	가점 (기준 시간 미만 시 10초당 1점)	감점 (기준 시간 초과 시 10초당 1점)	계
10:00

년     월     일

운영총괄책임자	1번원 평가관	2번원 평가관	3번원 평가관	4번원 평가관
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

- 2025년 제11회 도 의용소방대 소방기술경기대회 -

화재분야 소방호스 전개 및 회수 경기요강

Ⅰ		경기개요

1. 선수구성

가. 소방서 출전선수(의용소방대원) 남‧여 각 1명씩 출전(개인전)

※ 경기참가자 부상 또는 불참 시 경기 시작 후에는 교체 인원으로 대회 참가 불가

2. 경기장 구분

가. 경기장은 대기(준비)구역·경기구역·관람구역으로 구분한다.

구 분	장 소	시 간	내 용
출전대기	대기구역	3분	선수 확인 등 대회 준비
장비점검	경기구역	2분	경기 전 장비 정열 및 이상 유무 최종점검
경 기	경기구역	7분	개인장비 착용, 소방호스 전개 및 회수
장비철수	대기구역	종료 후 5분 내	경기장비 철수 / 다음 차례 준비

3. 경기 진행 일반사항

가. 경기 중 뛰거나 넘어지는 경우 감점(안전성) 적용

나. 휴대 장비를 떨어뜨리거나 밟지 않을 것

다. 대회 요강 이외의 물품을 사용하지 않을 것(발견 시 감점 처리)

라. 선수 등록은 대회 시작 전 운영본부에서 실시(의용소방대원증 지참)

4. 심판(운영보조) 구성

가. 구    성 : 총 5명(심판 2명, 총괄 1명, 측정‧운영요원 각 1명으로 구성)

나. 심    판 : 출전선수별 일대일 평가(평가표 작성)

다. 총    괄 : 대회 진행 총괄 및 평가표 취합

라. 측정요원 : 경기 진행 시 소요시간 측정(시작~종료)

마. 운영요원 : 대회 운영 전반적인 사항 지원

4. 점수집계

가. 경기능력 : 100점에서 감점을 차감하는 방식(채점표 점수 참고)

※ 심판 2명 평가 합계의 평균 점수 부여

나. 순  위 : 고득점 순

- 동점처리 기준 : (1순위)평가항목 점수 감점이 적은 순 → (2순위)출전선수 연령이 높은 순

5. 조정요구

가. 사유 : 대회운영본부의 결정 또는 심판관의 판정에 불복하는 경우 등

나. 시기 : 경기 종료 후 10분 이내

다. 절차 : 소방서 책임자가 조정요구서를 작성하여 운영본부에 제출

Ⅱ		장비기준

연번	품 명	규 격	수 량	비 고
1	동기동복	복제기준	1	의용소방대 복제 세칙
2	기동화	복제기준	1	의용소방대 복제 세칙
3	특수방화복	KFI	1	내피 포함, 생산년도 무관
4	안전화	KFI	1	고무제로 한정
5	방화두건	KFI	1	색상 무관
6	화재진압 헬멧	KFI	1	KFI 인증
7	진압장갑	KFI	1	KFI 인증
8	소방호스65mm	소방용, 이중피	1	생산업체 무관

※ 규정 복장 외 착용할 수 없으며 복장의 변형 불가

Ⅲ		세부 경기기준

1. 시작 구역(개인안전장비 착용)

경기요령	감점기준(착안사항)
∘출발선에 정위치 상태로 평가원의 구령에 따라 “실시” 복창 후 ∘경기 시작 → 개인안전장비 착용(시간 측정 시작)	<경기시작> 출전선수는 출발선에서 대기하고 개인안전장비 등을 점검 - 출발선에서 대기하며 심판의 “평가 실시” 구령에 복창 후 경기 시작 <개인안전장비 착용> * 착용순서 : 방화두건 → 방화복 하의 및 안전화 → 상의 → 진압용 헬멧 → 진압장갑 (점검 순서 변경 및 내용 일부 누락 시 감점) [방화두건 및 특수방화복 하의] - 두건 아랫단 접히지 않을 것 상의 내로 정리(운전원 목에 착용 허용) - 하의는 똑딱단추를 채우고, 벨크로를 붙일 것 - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것 [특수방화복 상의] - 손목 토시 착용 - 지퍼와 벨크로 등 앞여밈 상태 - 상의 아랫단이 말려 있지 않을 것 [진압용 헬멧] 머리에 밀착되어 느슨함이 없고, 시야 확보가 원활할 것 턱끈 꼬임이 없고, 결합이 완벽하며 느슨함이 없을 것 물받이 천이 정상적으로 펴져 있을 것 안면 보호 렌즈를 내릴 것(눈 아래까지 인정)

2. 경기구역(소방호스 전개 및 회수)

경기요령	감점기준(착안사항)
∘소방호스 전개 및 회수 ① 한겹말은 호스 전개 ↓ ② 어깨접이식으로 회수 ↓ ③ 회수된 호스를 전개 ↓ ④ 접은 두겹말은 호스로 회수 ↓ ⑤ 회수된 호스를 전개 ↓ ⑥ 전개된 호스를 정렬하여 접은호스로 회수 ↓ ⑦ 회수된 접은호스를 전개 ↓ ⑧ 전개된 호스를 한겹말은 호스로 회수	<소방호스 전개 및 회수> - 개인안전장비 착용 후 “소방호스 전개 실시” 구령과 함께 한겹말은호스 전개 (전개 시 2m 폭 내 전개, 수커필링 완전 전개, 전개 후 말림현상 인정) - 전개된 소방호스를 수커플링부터 어깨접이식 회수 (회수 시 180도 이상 꼬임 발생 및 지면 접촉 시 감점) - 바닥에 내려놓은 호스의 수커플링을 허리에 파지하여 전개 - 전개된 소방호스를 정렬 후 접은 호스로 회수 - 접은호스 수커플링을 허리에 파지하고 전개 - 한겹말은 호스로 회수 후 어깨운반법으로 시작점으로 이동해 내려놓음 ※ “실시완료” 복창 후 경기종료(측정종료) ※ 호스 전개 항목순서를 변경하는 경우 감점처리 ※ 각 항목의 호스 회수 시 180도를 초과한 꼬임 발생 시 감점처리

Ⅳ		소방호스 전개 및 회수 경기순서

① 개인안전장비 착용	② 한겹말은 호스로 전개	③ 어깨접이식 호스로 회수
④ 어깨접이식으로 회수된 호스를 전개	⑤ 접은 두겹말은 호스로 회수	⑥ 회수된 호스를 전개
⑦ 전개된 호스를 정렬하여 접은호스로 회수	⑧ 회수된 접은호스를 전개	⑨ 전개된 호스를 한겹말은 호스로 회수

붙임		소방호스 전개 및 회수 평가표

소방호스 전개 및 회수 평가표

소 속 :		경기날짜 :	2025. 9. 24.
성 명 :

총점(①+②)

점

① 경기능력(100점)

심판 1

점

심판 2

점

평 균

점

② 시간감점(-1/10sec)

(10초당 1점 감점)

점

경기능력 평가결과

구분

평가항목

감점

점수

▪장비정렬선을 위반하여 정렬하고 심판의 시정요구 불응

5

▪“실시”구령 복창

1

▪개인보호장비 착용 상태

1/건

▪개인보호장비 착용 순서

5

▪한겹말은 호스 전개(2m 폭 내)

3

▪수커플링 완전 전개(전개 후 말림 현상 제외)

1

▪어깨접이식 회수 시 180도 이상 꼬임 발생 및 지면 접촉(수→암)

1/건

▪소방호스 전개 * 수커플링 파지 자세(허리)

1

▪접은 호스로 회수(1m 폭 내) * 이탈 시 감점

3

▪소방호스 전개 * 수커플링 파지 자세(허리)

1

▪한겹말은 호스로 회수 후 출발점으로 이동 * 자세 적정성

3

▪“실시 완료”복창

1

▪경기종료 후 장비를 그 자리에 곧바로 내려놓지 않는 등 심판지시에 불이행

5

※ 참고 : 항목 누락 및 변경 시 실격 처리

합계

점

운영총괄책임자

심판관 1

심판관 2

기록원

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

- 2025년 제11회 도 의용소방대 소방기술경기대회 -

구급분야 심폐소생술 경기요강

Ⅰ		경기개요

1. 선수구성

가. 인    원 : 2명(선수 1과 선수 2로 구분)

나. 선수복장 : 동기동복(상‧하), 기동모, 기동화 착용(의용소방대 복제 세칙 기준)

나. 임무지정 : 대원 역할 등 개인별 임무는 관서별 지정

• 대원은 선수선발일 기준 의용소방대원으로 임명받은 대원

2. 종목별 배점 : 심폐소생술(100점)

가. 심폐소생술 평가표(60점)   ➲ 평가관 2명 점수의 평균으로 점수 집계

나. 장비기록 평가(40점) : 가슴압박 깊이(20점) + 가슴압박 속도(10점) + 교대시간(10점)

• 심폐소생술 평가표 점수와 장기기록의 평가 점수를 합산하여 총점 산출

• 총점에 감점사항 반영 : 시간초과(-5/분), 장비준비 미흡(-5/팀)

ex> 심폐소생술 제한시간 7분 : 7분 00초 ~ 7분 59초까지 5점 감점 / 8분 00초 ~ 8분 59초까지 10점 감점

다. 동점 처리기준 : 종합평점 고득점 순위로 결정하되, 동점 시 아래에 따름

① 심폐소생술 평가표 고득점, ➁ 장비 기록 평가 고득점

➂ 선수 1,2 나이의 합이 높은 순   ※ 모두 동점 시 심사위원 협의 결정

3. 운영요원(명)

종 목	총	평가관	장비측정 (업체)	진행요원
CPR	6	2	2	2

Ⅱ		경기 세부요강

1. 경기 진행 주요내용

가. 개인보호장비를 착용한 상태로 출발선(마네킹에서 3m 거리)에서 경기 시작 알림(진행요원 호각 또는 알림)으로 경기 진행

※ 시작 신호와 함께 시간 체크

나. 선수 1, 2는 마네킹 앞으로 자연스럽게 이동 후 현장 안전 점검을 시작으로 심폐소생술 평가표와 장비기록 평가 진행

다. 장비기록 측정을 위해 선수 1과 선수 2가 30회씩 교대로 5번(총 150번씩) 가슴압박 실시(아래 그림 참고)

라. 자동심장충격기 적용하고 충격버튼 누른 후 역할 교대 하여 선수 2가 가슴압박 30회 실시하고 일어서서 ‘종료’ 보고

마.「2020년 한국심폐소생술가이드라인」 코로나19 예방 일반인 방법으로 가슴압박소생술 평가(인공호흡 평가 제외)

2. 경기장 구분

가. 경기장은 경기․대기․관람구역으로 구분

나. 경기구역은 A, B, C구역으로 구분

<경기장 배치도>

1) A구역 : 심폐소생술 경기 진행 후 종료하는 구역

2) B구역 : 경기 순서대로 다음 시도 경기팀이 대기하는 구역

3) C구역 : 경기 선수를 제외한 모든 청중이 관람하는 구역

3. 경기진행 일반사항

가. 참가선수 누구든 다른 선수의 규정된 임무을 알려주거나 도와줄 수 없음

※ 별도 허용사항은 제외 / 위반 시 해당자(도운 자, 도움을 받은 자) 모두 진행 평가항목 감점

나. 경기의 진행은 진행요원의 호각 또는 알림 신호에 의함

다. 경기 시작 전 장비 테스트는 선수만 할 수 있으며, 팀별 총 3분으로 제한

※ 점검 중 이상발견 시 의견 제기 (평가종료 후 의견 제기 불가)

라. 대원별 특정 임무는 경기 전 추첨으로 지정

마. 감염성 질병 예방을 위해 반드시 KF94 마스크, 고글, 글러브를 각 소방서별로 준비   ※ 장비준비 미흡시 감점(-5점)

바. 심폐소생술 평가표에 의한 평가와 공통장비(마네킹) 장비 기록에 의한 평가로 운영함

사. 심폐소생술 평가표 점수는 평가관 3명의 평가 점수의 평균으로 한다.

아. 경기 진행 중 장비 이상 발생 시 평가관이 재실시 판단여부 결정

자. 평과관 합의 결정사항(평가표 “합의” 표기)은 시도에서 이의제기 불가

차. 대회 참가선수 과실에 의한 안전사고 발생 시 경기를 중단하며, 중단 시까지 취득한 점수만 합산 인정

자. 경기장 입장은 선수를 제외한 관계자 3인까지 입장 가능

4. 심판단(운영보조) 구성

가. 구    성 : 응급구조사, 마네킹 전문업체 2명, 각 소방서별 차출한   인원으로 구성

나. 심    판 : 평가의 객관성을 위해 2명으로 평가위원 구성

다. 진행요원 : 시작 측정, 평가 점수 집계, 카메라 촬영 등

※ 각 구역 평가관은 필요시 사진 촬영, 이의신청 시 판독자료 활용

5. 점수집계

○ 평가배점

구 분	평 가 사 항	배점
심폐소생술 평가표	• 심폐소생술 평가표에 의한 평가(60점)	60점
심폐소생술 장비기록	• 심폐소생술 장비에 의한 평가(40점) ※ 가슴압박 깊이 20점 / 가슴압박 속도 10점 / 교대시간 10점	40점
점수집계	• 평가표와 장비기록 점수를 합산하여 총점 산출 • 총점에 감점사항 반영: 시간초과(-5/분), 장비준비 미흡(-5/팀)	합산, 감점
순위결정	• 종합평점 고득점 순위로 결정하되, 동점 시 아래에 따름 ① 심폐소생술 평가표 고득점, ➁ 장비기록 평가 고득점 ➂ 선수 1,2 나이의 합이 높은 순 ※ 모두 동점 시 위원 협의 결정

6. 장비기준

가. 공통장비

연번	품 명	규 격	수량	비 고
1	CPR 마네킹	심폐소생술 품질 평가용	2	RA시뮬레이터(본부 제공)
2	자동심장충격기	트레이닝용 AED	2	소방서별 준비

나. 개인보호장비

연번	품 명	규 격	수량	비 고
1	마스크	KF94 이상	1	선수 개인별
2	고글	감염방지용	1	선수 개인별
3	글러브	감염방지용	1	선수 개인별

다. 개인별 복장

연번	품 명	사진	비고
1	기동복		- 동기동복(상, 하) - 기동모 - 기동화 ※ 의용소방대 복제 세칙 기준
2	고글		- 감염방지용 고글 (페이스쉴드 가능) ※ 제조사 선정 자유
3	마스크		- 감염방지용 KF94이상 마스크 (N95마스크 가능) ※ 제조사 선정 자유
4	글러브		- 감염방지용 장갑 ※ 제조사 선정 자유

Ⅲ		경기 절차

1. 심폐소생술 흐름도

<대한심폐소생협회 2020년 한국심폐소생술가이드라인 코로나19 예방 일반인 구조자용>

2. 심폐소생술 평가 시 절차

실    시    방    법

1. 개인보호장비(마스크, 고글, 글러브)를 착용한 상태로 출발선에서 진행요원의 시작 알림

(호각)부터 시간 측정

2. 현장 도착 시 쓰러져 있는 환자를 발견, (마네킹 앞으로 이동해서)

현장 안전 확인 후 환자의 의식(반응) 유무를 확인한다.

(어깨를 가볍게 두드리며 “괜찮으세요”를 외치면서 환자의 반응 확인)

※ 환자는 척추손상 등이 없는 심인성 심정지로 가정

3. 선수 1은 큰소리로 선수2에게 119에 신고해 달라고 부탁하고

자동심장충격기를 요청한다.

4. 선수 1은 호흡을 5초에서 10초 이내로 얼굴부터 가슴과 배를

응시하며 심정지 호흡(무호흡, 비정상적인 호흡)을 확인한다.

5. 선수1은 환자자세를 교정하여 마네킹 가슴부위 옆에 위치 후

KF94 마스크 또는 수건이나 옷으로 환자의 입과 코를 덮는다.

6. 선수 1은 가슴압박점(복장뼈 아래쪽 1/2)을 찾아 30회 가슴압박 실시

선수 2가 로 가슴 압박점을 찾고 30회 가슴압박 실시

반복해서 30회 5번씩 교대로(한명당 총 150번) 가슴압박 실시한다.

[선수 1, 2 가슴압박(깊이, 속도, 교대시간) 평가 종료]

7. 선수 2가 마지막 30번의 가슴압박 중 선수 1이 자동심장충격기를

가져와 선수 2의 가슴압박에 방해가 되지 않는 위치에 놓는다.

실    시    방    법

8. 선수 1이 가슴압박을 계속 실시하고, 선수 2은 자동심장충격기의

전원을 켜고 환자의 가슴에 패드를 부착한다.

(패드 커넥터 연결 필요시 음성지시대로 연결하여 사용)

9. “분석 중”이라는 음성지시가 나오면 가슴압박을 멈추고

환자에게 손을 뗀다.

10. 자동심장충격기의 “전기충격이 필요합니다”란 음성 메시지와 함께

자동심장충격기 스스로 설정된 에너지로 충전을 시작합니다. 충격

버튼을 누르기 전에 “모두 물러나세요”라고 복창하면서 선수들이

환자와 닿았는지 확인한다.

(자동심장충격기의 음성지시를 받고 시행하는 것을 방지하기 위해

충격버튼을 누르고 나서 바로 Off 버튼을 누른다.)

11. 버튼을 누른 직후 선수 2이 30회의 가슴압박을 실시한다.

12. 선수 2의 가슴압박 후 선수 1과 2가 자리에서 일어서 “종료”를 외치면 최종시간을 측정한다.

[평가 종료]

붙임		심폐소생술 평가표

□ 심폐소생술 장비평가 : 배점 40점

소속	CPR 마네킹(품질측정 가능 마네킹) 태블릿 PC 종합결과		합계 환산점수	기타의견
	선수 1	선수 2
○○도	이름 :	이름
	점수 :	점수 :

※ 평가기준

구 분	배 점 기 준	배점	세 부 사 항
합 계		40
가슴압박 (20점)	‣ 10이하	20	* 5cm 미만, 6cm이상 압박 횟수로 평가 * 이완불량 횟수 포함 * 압박깊이: 5cm 이상 6cm를 넘지 않음 □ 마네킹 5cm ~ 5.9cm 세팅
	‣ 11이상~20미만	18
	‣ 21이상~30미만	16
	‣ 31이상~40미만	14
	‣ 41이상~50미만	12
	‣ 51이상	10
압박속도 (10점)	‣ 100~120회/분	10	* 압박속도 측정값으로 평가
	‣ 100회/분 미만	5
	‣ 120회/분 초과	5
교대시간 (10점)	‣ 5초 이하	10	* 총 평가시간 동안의 가슴압박 중단 시간 측정값으로 평가
	‣ 5초 초과 1~2번	8
	‣ 5초 초과 3~4번	6
	‣ 5초 초과 5~6번	4
	‣ 5초 초과 7~8번	2
	‣ 5초 초과 9번	0

평가관 :             (서명)

□ 심폐소생술 평가관 평가 : 배점 60점

구분		역할	채점항목	점수배점		기타의견
				합계
현장 확인		선수1 선수2	현장 안전 점검 여부 (“현장 확인” 복명복창)	3
의식 확인		선수1	의식 확인방법의 적정성 (어깨를 가볍게 두드리며, “괜찮으세요” 의식 확인)	3
도움 요청		선수1	119신고 및 자동심장충격기(AED) 요청 (직접 선수2를 지정하여 119신고 및 AED 요청)	3
호흡 확인		선수1	호흡 확인의 적정성 ① 5초 이상 10초 이내로 호흡을 확인한 후 “호흡 없음” 복창	3
			② 환자의 얼굴 가까이에서 호흡 확인하지 않음	3
가슴압박 (30회 5번씩 총 150회)		선수1 선수2	자세교정 및 환자와의 적정거리 유지 (선수1은 환자 가슴 쪽, 선수2는 맞은편에 위치)	3
			코로나19 등 에어로졸 감염예방 (환자의 입과 코를 KF94마스크나 옷가지를 씌운다)	3
		선수1 선수2 교대로	가슴압박 위치 찾기 적정성 (복장뼈 아래쪽 1/2 압박점 찾는 동작 보여주기)	3
			가슴압박 손 모양 정확성 ① 두 손을 포개어 깍지 끼고, 손꿈치로 환자의 가슴을 압박	3
			② 손끝이 환자의 가슴에 닿지 않도록 하기	3
			가슴압박 자세의 정확성 ① 팔꿈치를 곧게 펴고, 가슴압박 중 굽히지 않음	3
			② 환자의 가슴면과 구조자의 팔이 수직이 되도록 한다	3
			가슴압박 횟수 세기(소리내어 세거나, 동료가 세어준다)	3
AED 사용	순서 인지	선수2	사용법 순서의 정확성 (전원켜기→패드 부착→커넥터 연결→분석→충전→충격)	3
	패드 위치		패드 위치의 정확성 (오른쪽 빗장뼈 아래, 왼쪽 젖꼭지 아래의 중간 겨드랑이선)	3
	분석중		분석 중 접촉 금지 지시 및 주위 확인 여부 (“모두 물러나세요” 외치면서 손동작으로 주위 확인)	3
	충전중	선수1	분석이 끝난 후 전기충격 전까지 가슴압박 실시	3
	충전후(충격버튼 활성화)	선수2	충격버튼 활성화 시 접촉 금지 지시 후 버튼 누르기 (“모두 물러나세요” 외치면서 손동작으로 주위 확인)	3
	충격후	선수2	충격버튼 누른 후 즉시 가슴압박 30회 실시	3
가슴압박 중단시간			역할 교대를 제외한 가슴압박 중단시간 10초 이내	3
심폐소생술 시간 ※ 7분 초과시 분당 –5점				총 분

평가관 :             (서명)